Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4

**Akumulatoru lādētājs ar 5 lādētāja ligzdām**

|  |  |
| --- | --- |
| Barošanas spriegums | 100-240 V maiņstrāva +/- 10 % 50/60 Hz |
| Maksimālais elektrības patēriņš | 300 W |
| Izmēri (A x Pl x Dz) | 340 x 195 x 82 mm |
| Svars (bez baterijām) | 1,8 kg |
| Krāsa | Traffic melna (RAL 9017) |
| Darbības temperatūra | 5ºC līdz +45ºC |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20ºC līdz +70ºC |
| Relatīvais mitrums | < 95 %, > 5 % |