Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3

**DCN multivides mikrofons ar kātu**

**Elektriskie parametri:**

Joslas platums 125 Hz – 15 kHz saskaņā ar IEC 60914,

Dinamiskais diapazons >100 dB,

Nominālā ieeja 85 dB SPL,

Maksimālā ieeja 115 dB SPL,

Līdzvērtīgs troksnis 15 dB SPL.

**Mehāniskie parametri:**

Montāžas spraudnis un piestiprināšana DICENTIS bezvadu ierīcēs.

Garums:

DCNM‑MICS (bez savienotāja) 310 mm,

DCNM‑MICL (bez savienotāja) 480 mm,

Savienotājs 77,15 x 60,47 mm.

**Svars:**

DCNM‑MICS 91 g,

DCNM‑MICL 108 g,

Krāsa:

DCNM‑MICS / DCNM‑MICL Traffic melna RAL 9017 pērļu gaiši pelēka RAL 9022.

**Darbības vide:**

Darbības temperatūra 0ºC līdz +45ºC,

Uzglabāšanas temperatūra -20ºC līdz +70ºC,

Relatīvais mitrums < 95 %, > 5%.