Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

**Bezvadu konferenču diskusiju sistēmas ierīce**

|  |  |
| --- | --- |
| Barošanas spriegums (akumulators) | 7,5 V līdzstrāva |
| Elektrības patēriņš | 4 W |
| Darbības laiks DCNM-WD | > 24 stundas (20% runa, 80% klausīšanās) |
| Darbības laiks DCNM-WD | > 20 stundas (20% runa, 80% klausīšanās) |
| Frekvences reakcija | 100 Hz – 20 kHz (-3 dB nominālā līmenī) |
| THD (kopējais harmoniskais kropļojums) nominālajā līmenī | < 0,1 % |
| Dinamiskais diapazons | > 90 dB |
| Signāla un trokšņa attiecība | > 90 dB |
| Austiņu slodzes pretestība | > 32 omi, < 1000 omi |
| Austiņu izejas jauda | 15 mW |
| WIFI standarts | IEEE 802.11n |
| Frekvenču diapazons | 2,4 GHz un 5 GHz (ISM bezmaksas licence) |
| Nominālā mikrofona ieeja | 80 dB SPL saskaņā ar IEC60914 |
| Maksimālais mikrofona ieeja | 110 dB SPL saskaņā ar IEC60914 |
| Skaļruņa nominālā jauda | 72 dB SPL 0,5 m attālumā |

|  |  |
| --- | --- |
| Skaļruņa nominālā jauda | 80 dB SPL |
| Austiņu nominālā jauda | 0 dBV |
| Austiņu maksimālā jauda | 3 dBV |
| Ekrāna izmērs | 4,3 collas |
| Ekrāna veids | Iebūvējams daudzkanālu skārienjutīgs |
| Atbalsta bezkontakta NFC birku | Saskaņā ar ISO/IEC 14443 tips A (no 106 kbs līdz 848 kbs. MIFARE 106 kbs). |
| Uzstādīšana | Galda virsma |
| Izmēri (A x Pl x Dz) bez mikrofona | 259 x 139 x 72 mm |
| Svars: DCNM-WDE / DCNM-WDE + akumulators | 670 g / 1131 g |
| Krāsa (augšpuse un pamatne) | Traffic melna (RAL 9017) |
| Darbības temperatūra | +5 ºC līdz +45 ºC |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ºC līdz +70 ºC |
| Relatīvais mitrums | < 95 %, > 5% |